
一、西院区检测内容

	序号
	检测项目
	监测点位
	检测因子
	检测频次
	数量次
	备注

	1
	有组织废气
	锅炉排气筒DA001
	氮氧化物
	一天3次、
测一天
	1次/月
	烟气流速,烟气温 

度,烟道截面积,烟 

气量、含氧量、烟气 

压力、烟气含湿量 

	
	
	
	颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度
	一天3次、
测一天
	1次/年
	

	
	
	恶臭气体排放口DA002
	臭气浓度、氨(氨气)、硫化氢
	一天3次、
测一天
	1次/季度
	烟气流速,烟气温 度,烟道截面积,烟气量 

	2
	无组织废气
	污水处理站周边
	臭气浓度、氨(氨气)、硫化氢、
甲烷、氯气
	一天4次、
测一天
	1次/季度
	温度,气压,风速,风 

向 

	3
	废水
	总排口DW001
	PH
	一天4次、
测一天
	1次/月
	

	
	
	
	悬浮物、化学需氧量、粪大肠菌群
	
	每周一次
	

	
	
	
	五日生化需氧量、氨氮(NH3-N)、
动植物油、总余氯(以Cl计)、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、总氰化物、色度，总氮、总磷。
	一天4次、测一天
	1次/季度
一年4次
	

	
	
	
	沙门氏菌、志贺氏菌
	
	1次/半年
一年2次
	

	
	
	
	肠道病毒
	
	同时收治的感染上同一种肠道致病菌或肠道病毒的甲类传染病病人数超过 5 人、或乙类传染病病人数超过 10 人、或丙类传染病病人数超过 20 人时，应及时监测该种传染病病原体

	4
	等效连续 A 声级 
	厂界四周
	噪声
	
	1次/季度
一年4次
	

	序号
	检测项目
	监测点位
	检测因子
	检测频次
	数量次
	备注

	1
	有组织废气
	恶臭气体排放口DA002


	臭气浓度、氨(氨气)、硫化氢
	一天3次、
测一天
	1次/季度
	烟气流速,烟气温 

度,烟道截面积,烟 

气量 

	2
	无组织废气
	污水处理站周边
	臭气浓度、氨(氨气)、硫化氢、
甲烷、氯气
	一天4次、
测一天
	1次/季度
	温度,气压,风速,风 

向 

	3
	废水
	总排口DW001
	PH
	一天4次、
测一天
	1次/月
	

	
	
	
	悬浮物、化学需氧量

粪大肠菌群
	
	每周一次
	

	
	
	
	五日生化需氧量、氨氮(NH3-N)、
动植物油、总余氯(以Cl计)、
石油类、阴离子表面活性剂、
挥发酚、总氰化物、色度，总氮、总磷。
	一天4次、测一天
	1次/季度
一年4次
	

	
	
	
	沙门氏菌、志贺氏菌
	
	1次/半年
一年2次
	

	4
	等效连续 A 声级 


	厂界四周
	噪声
	
	1次/季度
一年4次
	


二、东院区检测内容


